# 2.02 寄存器(REG)&内置存储(EEPROM)

测试人员：郑焕龙 测试时间：2020-08-20

1. 测试仪器：直流稳压电源（IT6932A）
2. 测试工具：CS2110 下载器，CS2110 MPA DEMO VER1.2
3. 上位机下载软件及烧写程序：2170下载器3.0.3



1. 测试方法：烧录内置EEPROM读写数据程序,用上位机（2170下载器3.0.3）读内置EEPROM钟的值（查看程序）与写入的是否一致；
2. 要求：寄存器&内置存储的烧写数值与读取一致。
3. 测试数据：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 烧写数值是否与读取一致 | 正常 | 正常 | 正常 |

1. 测试结果：根据测试结果表明，寄存器烧写数值与读写一致。
2. CS2110 MPA DEMO VER1.2原理图：



