# 2.07 复位（RST）

测试人员：郑焕龙 测试时间：2020-08-20

1. 测试仪器：直流稳压电源（IT6932A）；
2. 测试工具：CS2110 下载器，CS2110 MPA DEMO VER1.2
3. 上位机下载软件及烧写程序：CS2110 3.0.0



1. 测试方法：烧录外部复位程序,看PC2复位脚加多少伏电压芯片可以复位，记录最高电压值
2. 要求：上电启动（内部复位）/外部复位正常。
3. 测试数据：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 复位电压 | 2.006 | 2.013 | 2.001 |

1. 测试结果：根据测试结果表明，复位电压为2V，复位功能正常。
2. CS2110 MPA DEMO VER1.2原理图：



