# 1.22 复位延迟时间

测试人员：陈满堂 测试时间：2020-08-20

1. 测试仪器：直流稳压电源（IT6932A）；数字示波器（TDS2022C）；
2. 测试工具：CS2110 下载器，CS2110 MPA DEMO VER1.2
3. 上位机下载软件及烧写程序：CS2110 3.0.0



1. 测试方法：烧录复位延迟时间程序，看PB3口高电平持续时间；
2. 测试数据：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 时间 | 1ms | 1.2ms | 1.2ms |

1. 测试结果：复位延迟时间为1ms左右。
2. CS2110 MPA DEMO VER1.2原理图：



